[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF STUB

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF STUB=ipadd MASK=ipadd METRIC=0..65535`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

OSPFを使用していないネットワーク（スタブネットワーク）の設定を変更する。

パラメーター

STUB: スタブネットワークのネットワークアドレス。ルーター上で定義されているエリアの範囲内でなくてはならない

MASK: STUBに対するネットマスク

METRIC: メトリック。デフォルトは1

関連コマンド

ADD OSPF STUB
DELETE OSPF STUB
SET OSPF HOST
SET OSPF INTERFACE
SHOW OSPF STUB

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L