[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH TRUNK[=trunk]`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

トランクグループの情報を表示する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名。省略時はすべてのトランクグループの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch trunk

     Switch Trunk Groups
    ---------------------------------------------------------------------------
     Trunk group name ...................... aggr1
       Speed ............................... 100 Mbps
       Ports ............................... 1-4
       Address learn thrash status ......... Not Detected
       Address learn thrash action ......... Learn Disable
       Address learn thrash timeout ........ 1 second
       Ports disabled by learn thrashing ... Not Applicable
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Trunk group name | トランクグループ名
Speed | トランクポートの通信速度。10Mbps、100Mbps、1000Mbps、-（未設定）のいずれか
Ports | 所属ポート
Address learn thrash status | MACアドレススラッシング検出機能の状態。Not Detected（スラッシング未検出）、Thrashing（スラッシング検出中）、Disabled（検出機能が無効。THRASHACTION=NONEに設定されていることを示す）のいずれか
Address learn thrash action | MACアドレススラッシング検出時の動作。None（何もしない）、Learn Disable（トランクグループ内の全ポートでMACアドレスの学習を停止する）、Port Disable（トランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、VLAN Disable（スラッシングが発生したVLANに対してのみトランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、Link Down（トランクグループ内の全ポートを物理的にリンクダウンさせる）のいずれか
Address learn thrash timeout | MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。動作の実行中は、カッコ内に残り秒数が表示される。Noneは無期限であることを示す
Ports disabled by learn thrashing | MACアドレススラッシング検出によりディセーブルにされたポート。Address learn thrash actionがPort DisableかLink Downのときだけ有効。Address learn thrash actionが前記以外に設定されている場合、および、検出機能が無効に設定されている場合は、Not Applicableと表示される

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
SET SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L