[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ENCO KEY

カテゴリー：運用・管理 / Secure Shell

`SHOW ENCO KEY[=key-id]`

key-id: 鍵番号（0〜65535）

鍵の情報を表示する。

パラメーター

KEY: 鍵番号。本パラメーターを指定した場合は、該当する鍵の内容が表示される。表示形式は鍵の種類によって異なる。本パラメーターを省略した場合は、ENCOモジュールが保持している鍵の一覧が表示される。

入力・出力・画面例

    SecOff > show enco key

       ID  Type      Length Digest   Description              Mod   IP
       ---------------------------------------------------------------------------
        1  RSA-PRIVATE 1024 B18DFD5D My host_key              -     -
        2  RSA-PRIVATE  768 E61E0F25 My server_key            -     -
      101  RSA-PUBLIC  1024 4F7418F8 -                        -     -

    SecOff > show enco key=1

    1024
    0x010001
    0x961c0dc80c8728b6e48fa2362b6ac0b59ba569e28112be4c3e260bb359e0b651
    2bdd539a5572529f6aa190984fabcdb3f19d6b9068e88f86a41ee810ed499555
    223025288091ebbe959596542235a5446a99600d969d9a3e9ec777f726a0d4ae
    8bf542d7f38ae249c898c5471cb59addc66f79294494d39821828d9e2d647fd9

    IP Address:
    -

表 1
ID | 鍵番号
Type | 鍵の種類。RSA-PRIVATE（RSA秘密鍵）、RSA-PUBLIC（RSA公開鍵）のどちらか
Length | RSA鍵の長さ（ビット）
Digest | 鍵データのメッセージダイジェスト
Description | 鍵の説明（CREATE ENCO KEYコマンドのDESCRIPTIONパラメーター）
Mod | 未サポート
IP | 未サポート

関連コマンド

CREATE ENCO KEY
DESTROY ENCO KEY
SET ENCO KEY

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L