[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH MIRROR

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SET SWITCH MIRROR={NONE|port-number}`

port-number: スイッチポート番号（1〜）

ミラーポートの設定および解除を行う。
ソースポートと対象トラフィックは、SET SWITCH PORTコマンドのMIRRORパラメーターで指定する。

パラメーター

MIRROR: ミラーポートとして使用するポートを指定する。VLAN default以外に所属しているポートはミラーポートに設定できない。また、トランクポートも不可。本コマンド実行時に別のポートがミラーポートとして設定されていた場合、先に設定されていたポートはミラーポートでなくなり、VLAN default所属のタグなしポートとなる。ミラーポートになったポートは、どのVLANにも所属しない。ミラーポートを削除するにはNONEを指定する。

備考・注意事項

ミラーポートとして設定されたポートは通常のスイッチポートとしては機能しない。また、ポートトランキングの所属ポートをミラーポートに設定することはできない。

関連コマンド

DISABLE SWITCH MIRROR
ENABLE SWITCH MIRROR
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L