[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH FILTER

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`SHOW SWITCH FILTER [PORT={port-list|ALL}] [ACTION={FORWARD|DISCARD}] [DESTADDRESS=macadd] [ENTRY=entry-id] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
entry-id: エントリー番号（0〜319）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

フォワーディングデータベース（FDB）のスタティックエントリー（スイッチフィルター）を表示する。
オプション指定により、表示するエントリーの絞り込みが可能。

パラメーター

PORT: 出力ポート番号

ACTION: スタティックエントリーのアクション。FORWARD（転送）かDISCARD（破棄）。

DESTADDRESS: 宛先MACアドレス

ENTRY: エントリー番号

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

入力・出力・画面例

    Manager > show switch filter

     Switch Filters
    ---------------------------------------------------------------------------
     Entry             VLAN         Destination Address   Port  Action  Source
    ---------------------------------------------------------------------------
         0           white (10)     00-00-f4-12-12-12     8     Forward Static
         1           white (10)     00-00-f4-12-12-13     8     Forward Learn
         2           white (10)     00-00-f4-12-12-14     8     Forward Learn

         0           orange (20)    00-00-f4-01-01-01     11    Forward Static
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Entry | スタティックエントリーの番号
Destination Address | 宛先MACアドレス
VLAN | VLAN名とVLAN ID
Port | マッチしたパケットの出力先ポート
Action | マッチしたパケットに適用するアクション。Forward（転送）かDiscard（破棄）
Source | エントリーのタイプ。Staticは通常のスタティックエントリー。Learnはポートセキュリティー機能がオンのときに学習した特殊なスタティックエントリー（Learnエントリー）。ADD SWITCH FILTERコマンドでLEARNパラメーターを指定した場合もLearnエントリーとして「学習済みアドレス」の1つに数えられる

例

``■ FDBのスタティックエントリーを表示する。
`SHOW SWITCH FILTER
` ■ ポート2のスタティックエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FILTER PORT=2`

関連コマンド

ADD SWITCH FILTER
DELETE SWITCH FILTER
SET SWITCH MIRROR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L