[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PIM DEBUG

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`ENABLE PIM DEBUG={ALL|ASSERT|BSR|C-RP-ADV|GRAFT|HELLO|JOIN|REGISTER}[,...]`

PIM（Protocol Independent Multicast）モジュールのデバッグオプションを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: 有効にするデバッグオプション。カンマ区切りで複数指定が可能。ALL（すべて）、ASSERT（Assertメッセージ）、BSR（Bootstrapメッセージ）、C-RP-ADV（C-RP-Advertisementメッセージ）、GRAFT（Graft/Graft Ackメッセージ）、HELLO（Helloメッセージ）、JOIN（Join/Pruneメッセージ）、REGISTER（Register/Register Stopメッセージ）から選択する。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE PIM DEBUG

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L