[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE SWITCH PORT AUTONEGOTIATE

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ACTIVATE SWITCH PORT={port-list|ALL} AUTONEGOTIATE`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートでオートネゴシエーションプロセスを強制起動し、接続先ポートと通信モード（速度/デュプレックス）のネゴシエーションを行わせる。

パラメーター

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。通信モード（SET SWITCH PORTコマンドのSPEEDパラメーター）がAUTONEGOTIATEに設定されているポートでのみ有効。

例

``■ ポート6にオートネゴシエーションを行わせる。
`ACTIVATE SWITCH PORT=6 AUTONEGOTIATE`

備考・注意事項

本コマンドは、通信モードがオートネゴシエーション（AUTONEGOTIATE）に設定されているポートでのみ有効。

関連コマンド

SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L