[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET EPSR

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`SET EPSR={epsrname|ALL} [HELLOTIME=timer1] [FAILOVERTIME=timer2] [RINGFLAPTIME=0..65535] [TRAP={ENABLED|DISABLED}]`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
timer1: 時間（100ms〜32767s）
timer2: 時間（200ms〜65535s）

EPSRドメインのパラメーターを変更する。

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名

HELLOTIME: （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージの送信間隔。数値だけで指定する場合の単位はs（秒）。ただし、数値のあとに「s」、「ms」をつけると、それぞれ「秒」、「ミリ秒」の意味になる。「ms」を指定する場合は、100msの倍数で指定すること。デフォルトは1s（1秒）。

FAILOVERTIME: （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージのタイムアウト時間。HELLOTIMEの2倍の値に設定すること。マスターノードは、プライマリーポートから送信したHealthcheckメッセージが、ここで指定した時間内にセカンダリーポートに到達しないとリングに障害が発生したと判断する。数値だけで指定する場合の単位はs（秒）。ただし、数値のあとに「s」、「ms」をつけると、それぞれ「秒」、「ミリ秒」の意味になる。「ms」を指定する場合は、100msの倍数で指定すること。デフォルトは2s（2秒）。

RINGFLAPTIME: （マスターノードのみ）リング障害の回復後、Failed状態からComplete状態に遷移する前に待機する最小時間（秒）。この時間内にリング障害が回復しても、Failed状態を維持する。リングの状態が頻繁に切り替わるような場合、この値を調整することで不必要な状態遷移を防ぐことができる。デフォルトは0。

TRAP: EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップ（SNMPv2c、SNMPv3形式のみ）を送信するかどうか。デフォルトはENABLED（送信する）。

備考・注意事項

EPSRドメインの状態変化を知らせるSNMPトラップを利用するためには、SNMPv2cのトラップホストまたはSNMPv3のターゲットを設定する必要がある。SNMPv1トラップホストの設定だけでは、EPSRのSNMPトラップは利用できないので注意。

関連コマンド

ADD EPSR DATAVLAN
CREATE EPSR
CREATE VLAN
DESTROY EPSR
ENABLE EPSR
SET EPSR PORT
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L