[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 PREFIX

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`DELETE IPV6 PREFIX=ip6add/plen INTERFACE=vlan-if`

ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）。ただし、通常VIRTnを指定することはない

指定インターフェースから送信するルーター通知（RA）に含めるプレフィックスを削除する。

パラメーター

PREFIX: 通知をやめるプレフィックス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:b80:3c:20::/64）

INTERFACE: プレフィックスを通知しているIPv6インターフェース名

関連コマンド

ADD IPV6 PREFIX
DISABLE IPV6 ADVERTISE
SHOW IPV6 NDCONFIG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L