[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IPV6 MLD

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`ENABLE IPV6 MLD`

MLD（マルチキャスト受信者探索）を有効にする。
MLDを使用するためには、本コマンドに加え、使用するインターフェースでもMLDを有効にする必要がある（ENABLE IPV6 MLD INTERFACEコマンド）。デフォルトは無効。

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD
DISABLE IPV6 MLD INTERFACE
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD COUNTERS
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L