[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMPSNOOPING

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`SHOW IGMPSNOOPING [COUNTERS] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

IGMP Snoopingの情報を表示する。

パラメーター

COUNTERS: IGMP Snoopingの統計カウンターを表示する。

VLAN: 指定したVLANにおける情報だけを表示する。省略時はすべてのVLANが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmpsnooping
    IGMP Snooping
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................... Enabled
    Disabled All-groups ports ........ None

    Vlan Name (vlan id) ..... default (1)
    Fast Leave .............. Off
    Query Solicitation ...... Off
    Static Router Ports ..... None
    Group List ..............

      Group. 239.1.2.3                          Entry timeout 105 secs
      Ports  None

      Group. 239.1.2.100                        Entry timeout 247 secs
      Ports  1

      Group. 239.9.9.1                          Entry timeout Infinity
      Ports  3,5

    Vlan Name (vlan id) ..... remote (100)
    Fast Leave .............. Off
    Query Solicitation ...... Off
    Static Router Ports ..... None
    Group List ..............

      Group. 239.1.2.100                        Entry timeout 256 secs
      Ports  None

      All Groups                                Entry timeout 260 secs
      Ports  5

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show igmpsnooping counter
    IGMP Snooping Counters
    --------------------------------------------------------------------------------

    Vlan Name=default (Vlan Id=1):

      inQuery ......................... 0       badQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0       badV1Report ..................... 0
      inV2Report ...................... 6       badV2Report ..................... 0
      inLeave ......................... 0       badLeave ........................ 0
      inRouterMsg ..................... 0       badRouterMsg .................... 0
      inTotal ......................... 6       badTotal ........................ 0

    Vlan Name=remote (Vlan Id=100):

      inQuery ......................... 3       badQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 3       badV1Report ..................... 0
      inV2Report ...................... 1       badV2Report ..................... 0
      inLeave ......................... 0       badLeave ........................ 0
      inRouterMsg .................... 57       badRouterMsg .................... 0
      inTotal ........................ 64       badTotal ........................ 0

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | IGMP Snoopingの状態。EnabledかDisabled
Disabled All-groups ports | All Groupへの所属が禁止されているポートの一覧
Vlan Name (vlan id) | VLAN名（VLAN ID）
Fast Leave | 該当VLANにおける高速脱退機能の有効・無効
Query Solicitation | 未サポート
Static Router Ports | 未サポート
Group List | マルチキャストグループの一覧
Group. | マルチキャストグループアドレス
Ports | メンバーが存在するポート。存在しないときはNoneと表示される
Entry timeout | 該当グループのエントリーを削除するまでの時間（秒）

表 2：COUNTERSオプション指定時
inQuery | Membership Queryメッセージ受信数
inV1Report | IGMPv1 Membership Reportメッセージ受信数
inV2Report | IGMPv2 Membership Reportメッセージ受信数
inLeave | IGMPv2 Leave Groupメッセージ受信数
inRouterMsg | 224.0.0.x宛てのマルチキャストパケット受信数
inTotal | IGMPメッセージ受信総数
badQuery | 受信したMembership Queryメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV1Report | 受信したIGMPv1 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV2Report | 受信したIGMPv2 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badLeave | 受信したIGMPv2 Leave Groupメッセージのうち、エラーがあったものの数
badRouterMsg | 受信した224.0.0.x宛てのマルチキャストパケットのうち、エラーがあったものの数
badTotal | 受信したIGMPメッセージのうち、エラーがあったものの総数

関連コマンド

DISABLE IGMPSNOOPING
ENABLE IGMPSNOOPING
SET IGMPSNOOPING VLAN FASTLEAVE

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L