[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET STP PORT

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SET STP[={stpname|ALL}] PORT={port-list|ALL} [PATHCOST={1..1000000|1..200000000}] [PORTPRIORITY=0..255] [EDGEPORT={YES|NO}] [PTP={AUTO|YES|NO}] [DEFAULT]`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートのスパニングツリーパラメーターを変更する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。ドメインを指定しなかった場合、および、ALLを指定した場合はすべてのSTPドメインが対象となる。

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。

PATHCOST: パスコスト。該当ポートを通過する際のコストを示すもので、一般的にはポートの通信速度に応じて設定する。通信速度ごとのデフォルト値と推奨値範囲は別表を参照。なお、SET STPコマンドのMODEパラメーターでSTPの動作モードを変更すると、PATHCOSTも自動的に変更される。

PORTPRIORITY: ポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートポートになる可能性が高くなる。MODEがRAPIDのときは16の倍数で指定する（16の倍数でない値を指定したときは、指定値より小さい直近の倍数に変換される）。デフォルトは128。

EDGEPORT: MODEがRAPIDのとき、該当ポートがエッジポートかどうかを指定する。エッジポートとは、他のブリッジが存在しない末端（エッジ）のLANに接続されているポートのこと。ただし、EDGEPORT=YESを指定した場合でも、同ポートでRSTP BPDUを受信した場合はエッジポートとしては扱われなくなる。デフォルトはNO。

PTP: MODEがRAPIDのとき、該当ポートが他のブリッジとポイントツーポイントで接続されているかどうかを指定する。AUTOを指定した場合は、本製品が自動判別する。デフォルトはAUTO。

DEFAULT: PATHCOST、PORTPRIORITYパラメーターをデフォルト値に戻したいときに指定する。PORT以外のパラメーターと同時に指定することはできない。

表 1：STANDARDモードにおけるパスコストの推奨範囲とデフォルト値
通信速度 | 推奨範囲 | デフォルト値
10Mbps | 50〜600 | 100
100Mbps | 10〜60 | 19
1000Mbps | 3〜10 | 4

表 2：RAPIDモードにおけるパスコストの推奨範囲とデフォルト値
通信速度 | 推奨範囲 | デフォルト値
10Mbps | 200000〜2000000 | 2000000
100Mbps | 20000〜200000 | 200000
1000Mbps | 2000〜20000 | 20000

関連コマンド

PURGE STP
RESET STP
SET STP
SHOW STP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L