[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN COUNTER

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] COUNTER[={DIAGNOSTIC|INTERFACE|RS232}]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートの統計カウンターを表示する。
USER（一般ユーザー）権限のポートからは実行できない。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポートの情報だけが表示される。

COUNTER: 統計カウンター。省略時はすべての統計カウンターが表示される。DIAGNOSTICを指定した場合は、プライベートMIBの非同期ポートテーブルの情報が表示される。INTERFACEを指定した場合は、インターフェースMIBの情報が表示される。RS232を指定した場合は、RS-232 MIBの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn counter

    ASYN 0:       3071 seconds    Last change at:          0 seconds

    RS-232 MIB Counters
         Receive:
    ParityErrs               0
    FramingErrs              0
    OverrunErrs              0

    Diagnostic Counters
        Receive:                        Transmit:
    inCharacters           1094    outCharacters          41808
    inBuffers               766    outBuffers               905
    fcsErrors                 0    droppedBuffers             0
    pppErrors                 0    lostInterrupts             0
    slipErrors                0

        General:
    disconnects               0

表 1
ParityErrs | パリティーエラーの検出されたキャラクター数
FramingErrs | フレーミングエラーの検出されたキャラクター数
OverrunErrs | オーバーランにより失われたキャラクター数
inCharacters | 受信キャラクター数
inBuffers | 上位層に転送されたキャラクターバッファー数
fcsErrors | FCSが不正な受信フレーム数
pppErrors | 未サポート
slipErrors | 未サポート
outCharacters | 送信キャラクター数
outBuffers | 上位層のために転送されたキャラクターバッファー数
droppedBuffers | 送信キューが満杯のため破棄されたキャラクターバッファー数
disconnects | 未サポート

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L