[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD EPSR DATAVLAN

カテゴリー：スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`ADD EPSR=epsrname DATAVLAN={vlanname|1..4094}`

epsrname: EPSRドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）

EPSRドメインにデータVLAN（保護対象のVLAN）を追加する。
本コマンド実行時は、次のルールが適用される。
・1つのEPSRドメインに追加できるデータVLANの数は512個まで
・データVLAN、コントロールVLANを問わず、追加対象のEPSRドメインにすでに追加されているVLANは指定できない
・他のEPSRドメインにコントロールVLANとして追加されているVLANは指定できない
・他のEPSRドメインにデータVLANとして追加されているVLANを指定するときは、リング接続用のポートがEPSRドメイン間で重複しないようにする必要がある
・EPSRドメインにVLANを追加するとき、あらかじめVLANにメンバーポートを割り当てておく必要はない（ループを避ける意味ではそのほうが望ましい場合もある）

パラメーター

EPSR: EPSRドメイン名

DATAVLAN: データVLAN。VLAN名またはVLAN ID（VID）で指定する。

例

``■ EPSRドメイン「blues」にVLAN skyblueをデータVLANとして追加する。
`ADD EPSR=blues DATAVLAN=skyblue`

関連コマンド

CREATE EPSR
CREATE VLAN
DELETE EPSR DATAVLAN
SHOW EPSR

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L