[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF STUB

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF STUB[=ipadd] [AREA={BACKBONE|area-number}]`

ipadd: IPアドレス
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFを使用していないネットワーク（スタブネットワーク）へのスタティックな経路情報を表示する。

パラメーター

STUB: スタブネットワークのネットワークアドレス

AREA: OSPFエリアID

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf stub

    IP address       Mask             State     Area            Metric  TOS  Type
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.100   255.255.255.255  Active    Backbone             1    0  Stat
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP address | スタブネットワークのネットワークアドレス
Mask | ネットマスク
State | 経路エントリーの状態。ActiveまたはInactive。ActiveなエントリーはルーターLSAで通知される
Area | 所属エリアID
Metric | メトリック
TOS | サービスタイプ（TOS）
Type | エントリータイプ。Stat（スタティックエントリー）、Dyn（ダイナミックエントリー）のどちらか

関連コマンド

ADD OSPF STUB
DELETE OSPF STUB
SET OSPF STUB

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L