[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SHOW SWITCH`

スイッチ機能の全般的情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch

     Switch Configuration
    ---------------------------------------------------------------------------
     Switch Address ............. 00-00-cd-24-02-0e
     Learning ................... ON
     Ageing Timer ............... ON
     Jumbo Frames ............... OFF
     IP route learn delay ....... 4 ms
     Number of Fixed Ports ...... 24
     Number of Uplink Ports ..... 0
     Mirroring .................. DISABLED
     Mirror port ................ None
     Ports mirroring on Rx ...... None
     Ports mirroring on Tx ...... None
     Ports mirroring on Both .... None
     Nested TPID ................ 0x8100
     Thrash limit ............... 10
     Number of WAN Interfaces ... 0
     Name of Interface(s) ....... -
     Ageingtime ................. 300
     DLF rate limit ............. -
     STP Forwarding ............. Disabled
     UpTime ..................... 05:30:04
     Hashingfield ............... L2 L3
     ---------------------------------------------------------------------------
     Traffic Control Unit, hardware resource usage:
       Total system rule space ....... 2048
       Total number of rules used .... 2
       Total rule space usage ........ 16
       Number of rules per application:
         MLD Snooping ................ 2
       Total number of actions ....... 2048
       Number of actions used ........ 4
       Device Resource, device #0:
         Number of rules used ........ 1
         Rule space usage ............ 8
         Number of rules per application:
           MLD Snooping .............. 1
         Device rule space limit ......... 1024
         Profile Usage:
           Profile #1:
             IPv4 bytes used ......... 0 of 16
             IPv6 bytes used ......... 1 of 16
             Other-Eth bytes used .... 0 of 16
           Profile #2:
             IPv4 bytes used ......... 0 of 16
             IPv6 bytes used ......... 0 of 16
             Other-Eth bytes used .... 0 of 16
       Device Resource, device #1:
         Number of rules used ........ 1
         Rule space usage ............ 8
         Number of rules per application:
           MLD Snooping .............. 1
         Device rule space limit ......... 1024
         Profile Usage:
           Profile #1:
             IPv4 bytes used ......... 0 of 16
             IPv6 bytes used ......... 1 of 16
             Other-Eth bytes used .... 0 of 16
           Profile #2:
             IPv4 bytes used ......... 0 of 16
             IPv6 bytes used ......... 0 of 16
             Other-Eth bytes used .... 0 of 16

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Switch Address | MACアドレス
Learning | フォワーディングデータベースの自動学習機能。ONかOFF
Ageing Timer | フォワーディングデータベースのエージングタイマーが機能しているかどうか。ONかOFF
Jumbo Frames | 未サポート
IP route learn delay | 未サポート
Number of Fixed Ports | 固定ポートの数
Number of Uplink Ports | 拡張ポートの数
Mirroring | ポートミラーリング機能の状態。ENABLEDかDISABLED
Mirror port | ミラーポート
Ports mirroring on Rx | 受信トラフィックだけをミラーリングしているソースポート
Ports mirroring on Tx | 送信トラフィックだけをミラーリングしているソースポート
Ports mirroring on Both | 送受信両方のトラフィックをミラーリングしているソースポート
Nested TPID | ダブルタグVLAN（Nested VLAN）で使用する外側タグのプロトコルタイプ（TPID）
Thrash limit | MACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）の検出しきい値
Number of WAN Interfaces | 未サポート
Name of Interface(s) | 未サポート
Ageingtime | フォワーディングデータベースのエージングタイム（MACアドレス保持時間）
DLF rate limit | 未学習ユニキャストパケットの受信レート上限値
STP Forwarding | BPDUフォワーディングの有効・無効
Uptime | 再起動後の経過時間（時:分:秒の形式）。MIB-IIオブジェクトsysUpTimeと同じ
Hashingfield | ポートトランキングの送出ポート決定アルゴリズムが使用するヘッダー情報の種類
Traffic Control Unit, hardware resource usageセクション | ハードウェアパケットフィルター、ポリシーベースQoSなどが利用するルールテーブルの使用状況が表示される
Total system rule space | システム全体のルール領域総容量（最大ルール数）
Total number of rules used | システム全体で現在使用しているルール数
Total rule space usage | システム全体のルール領域消費量（ルール領域は、ルール8個単位で消費される。そのため使用しているルール数が1〜8個のとき、ルール領域の使用量は8となる）
Number of rules per applicationセクション | 各機能（モジュール）が使用しているルール数（システム全体）。ルールテーブルを使用する機能には、MLD Snooping、Switch HwFilter（ハードウェアパケットフィルター）、QOS（ポリシーベースQoS）などがある
Total number of actions | システム全体で使用可能なアクションの総数
Number of actions used | 現在使用しているアクションの数
Device Resourceセクション | デバイスごとのリソース使用状況が表示される
device # | デバイス番号。デバイスには、本体インスタンス（スイッチチップ）やIPv6アクセラレーターボードがある。本製品ではデバイス#0が本体インスタンス、#1がIPv6アクセラレーターとなる
Number of rules used | 該当デバイスで現在使用しているルール数
Rule space usage | 該当デバイスのルール領域消費量（ルール領域は、ルール8個単位で消費される。そのため使用しているルール数が1〜8個のとき、ルール領域の使用量は8となる）
Number of rules per applicationセクション | 各機能（モジュール）が該当デバイス上で使用しているルール数
Device rule space limit | 該当デバイスのルール領域総容量（最大ルール数）
Profile Usageセクション | プロファイルの使用量（プロファイルとは、クラシファイアで定義したパケットの特徴を記述したもの）
Profile # | プロファイル番号
IPv4 bytes used | IPv4フィールドの消費量と総容量（Byte）。「m of n」の形式で表される。mは消費量、nは総容量
IPv6 bytes used | IPv6フィールドの消費量と総容量（Byte）。「m of n」の形式で表される。mは消費量、nは総容量
Other-Eth bytes used | Ethernetフィールドの消費量と総容量（Byte）。「m of n」の形式で表される。mは消費量、nは総容量

関連コマンド

RESET SWITCH
SET SWITCH THRASHLIMIT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L