[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH PORT AUTOMDI

カテゴリー：スイッチング / ポート

`ENABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} AUTOMDI`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートでMDI/MDI-X自動切替を有効にする。オートネゴシエーションがオンのポートではデフォルト有効。
オートネゴシエーションがオフのポートでは、MDI/MDI-X自動切替を有効化できない。

パラメーター

PORT: ポート番号

関連コマンド

DISABLE SWITCH PORT AUTOMDI
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L