[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CONFIG

カテゴリー：運用・管理 / コンフィグレーション

`SHOW CONFIG [DYNAMIC[=module-name]]`

module-name: モジュール名

起動時設定ファイル名を表示する。また、DYNAMICオプションを指定した場合は、現在の設定内容（メモリー上の設定内容）を設定ファイルと同じ形式で表示する。

パラメーター

DYNAMIC: 現在の設定内容を設定スクリプトの形式で表示する。モジュール名を指定した場合（例：SHOW CONFIG DYNAMIC=IP）は、該当モジュールの設定だけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show config

    Boot configuration file: kanashio.cfg (exists)
    Current configuration: l3test.cfg

    Manager > show config dynamic=vlan

    #
    # VLAN general configuration
    #
    create vlan="joge" vid=10
    add vlan="joge" port=1-10
    create vlan="jogefoge" vid=3000
    add vlan="jogefoge" port=20-24

    #
    # VLANRELAY configuration
    #

表 1
Boot configuration file | 起動時設定ファイル名（かっこ内は該当ファイルが存在しているかどうか）。起動時設定ファイルが設定されていないときは、「Not set」と表示される
Current Configuration | 最後の（再）起動時に読み込んだ設定ファイル名

関連コマンド

CREATE CONFIG
RESTART
SET CONFIG

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L