[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SNMP COMMUNITY TRAP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`ENABLE SNMP COMMUNITY=community TRAP`

community: SNMPコミュニティー名（1〜15文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv1/v2c）指定したSNMPコミュニティーにおけるSNMPトラップの生成を有効にする。デフォルトは無効。
トラップはコミュニティーのトラップホスト（TRAPHOST）に送信される。

パラメーター

COMMUNITY: SNMPコミュニティー名

例

``■ コミュニティー「public」でトラップの生成を有効にする。
`ENABLE SNMP COMMUNITY=public TRAP`

備考・注意事項

トラップホストを設定しても、本コマンドを実行しないとトラップが送信されないので注意が必要。
インターフェースリンクトラップはデフォルトでオフになっている。オンにするには、ENABLE INTERFACE LINKTRAPコマンドを実行する。
SNMPトラップの送信を有効にしている場合、RESTARTコマンド実行時は、REBOOTオプション（ハードウェアリセット）、SWITCHオプション（ソフトウェアリセット）のどちらを指定した場合でもcoldStartトラップが送信される。warmStartトラップは、RESET IPコマンドを実行したときに送信される。

関連コマンド

DISABLE SNMP COMMUNITY TRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP

参考

RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
RFC1901, Introduction to Community-based SNMPv2
RFC1902, Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1903, Textual Conventions for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1904, Conformance Statements for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1905, Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1906, Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1907, Management Information Base for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L