[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MAIL

カテゴリー：運用・管理 / メール送信

`SHOW MAIL`

メール送信機能の設定および送信キュー内のメール一覧を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show mail

    MAIL
      Host Name ............ kkSwitch.tw.example.com
      SMTP Server .......... not set
      State ................ alive
      Debug ................ disabled
      Mails Sent ........... 4

    Date/Time   Id    To                   Subject              State      Retries
    ------------------------------------------------------------------------------
    5 11:11:15 0003  admin@is.example.com                      Connect    0
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Host Name | 自ホスト名（SET MAILコマンドで設定）
SMTP Server | 未サポート
State | メール送信機能の状態。「alive」（動作中）、「name server not set」（停止中 - DNS未設定）、「DEAD - hostname not set」（停止中 - 自ホスト名未設定）
Debug | デバッグ機能の状態。「enabled」または「disabled」
Mails Sent | 前回の再起動後に送信したメールの数
Date/Time | 該当メッセージがスプールされた日時
Id | メッセージID。DELETE MAILコマンドでスプールからメールを削除するときに指定する
To | 宛先メールアドレス
Subject | メールタイトル
State | 該当メッセージの送信状態。initial（処理開始）、get MX-IP（MXレコード検索中）、get IP（DNS検索中）、Connect（SMTPサーバーとのTCP接続確立）、S-helo（HELO コマンド送信中）、S-from（MAIL FROM コマンド送信中）、S-rcpt（RCPT TO コマンド送信中）、S-data（DATA コマンド送信中）、S-header（メールヘッダー送信中）、S-file（ファイルからメール本文を送信中）、S-buffer（メッセージ本文を送信中）、S-last（メッセージ終端のドットを送信中）、S-done（メッセージ送信完了）、S-quit（QUIT コマンドを送信中）
Retries | メッセージの再送回数

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE MAIL
DISABLE MAIL DEBUG
ENABLE MAIL DEBUG
MAIL
SHOW MAIL

参考

RFC821, SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL
RFC822, STANDARD FOR THE FORMAT OF ARPA INTERNET TEXT MESSAGES
RFC1985, SMTP Service Extension for Remote Message Queue Starting

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L