[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP UDP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP UDP`

UDPリスニングポートの状態を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip udp

       Local port     Local address     Remote port
    ------------------------------------------------
        1698          0.0.0.0            4660
        5023          0.0.0.0            5023
        5024          0.0.0.0            5024
         514          0.0.0.0             514
    ------------------------------------------------

表 1
Local port | ローカル側UDPポート
Local address | ローカル側IPアドレス
Remote port | リモート側UDPポート

関連コマンド

SHOW IP COUNTER
SHOW TCP

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L