[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# TRACE

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`TRACE [[IPADDRESS=]{ipadd|ip6add|hostname}] [MAXTTL=1..255] [MINTTL=1..255] [NUMBER=1..100] [PORT=port] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [SOURCE={ipadd|ip6add}] [TIMEOUT=1..255] [TOS=0..255]`

ipadd: IPv4アドレス
ip6add: IPv6アドレス
hostname: ホスト名
port: UDPポート番号（0〜65535）

指定したアドレスまでの経路をトレースする。
指定しなかったパラメーターについては、SET TRACEコマンドで設定したデフォルト値が用いられる。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPv4アドレスまたはIPv6アドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。また、ADD IP DNSコマンドでDNSサーバーのアドレスを設定している場合はDNSに登録されているホスト名（ドメイン名）も使用可能。

MAXTTL: 最大ホップ数。トレースルートの範囲をここで指定したホップ数までに制限する。

MINTTL: 最小ホップ数。1個目のパケットのTTLフィールドにはMINTTLの値が設定される。最初の数ホップをスキップするために使用する。

NUMBER: 各ホップで送信するパケットの数。最大100個。デフォルトは3個。

PORT: トレースパケットの終点UDPポート。未使用と思われるポートを指定する。デフォルトは33434。

SCREENOUTPUT: 端末画面に結果を出力するかどうか。デフォルトはYES。NOを指定した場合、SHOW TRACEコマンドで結果を見ることができる。

SOURCE: 始点IP（またはIPv6）アドレス。省略時は送信インターフェースのIPアドレスが使われる。

TIMEOUT: ホップごとの応答待ち時間。デフォルトは3秒。

TOS: IPv4のTOSオクテットまたはIPv6のトラフィッククラスフィールドに設定する値を指定する。省略時は0

入力・出力・画面例

    Manager > trace 172.16.212.32

    Trace from 0.0.0.0 to 172.16.212.32, 1-30 hops
     0. 172.16.28.32         9      9     10 (ms)
     1. 172.16.31.1          5      5      6 (ms)
     2. ***                  ?      ?      ? (ms)
     3. 172.16.16.3          9     10     11 (ms)
     4. 172.16.244.33       88     91     96 (ms)
    ***
    Target reached

    Manager > trace 3ffe:b80:3c:40:290:99ff:fe1e:e00a

    Trace from 3ffe:0b80:003c:0020::0001 to 3ffe:0b80:003c:0040:0290:99ff:fe1e:e00a,
     1-30 hops
     0. 3ffe:0b80:003c:0020::0002                     0      0      1 (ms)
     1. 3ffe:0b80:003c:0030::0002                     1      1      2 (ms)
     2. 3ffe:0b80:003c:0040:0290:99ff:fe1e:e00a       2      2      3 (ms)
    ***
    Target reached

例

``■ IPv4ノード192.168.10.5に対するトレースルート
`trace 192.168.10.5
` ■ IPv6ノード2001:100:10:1::2aに対するトレースルート
`trace 2001:100:10:1::2a`

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
SET TRACE
SHOW TRACE
STOP TRACE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L