[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SET SWITCH TRUNK=trunk [SPEED={10M|100M|1000M}] [THRASHACTION={NONE|LEARNDISABLE|PORTDISABLE|VLANDISABLE|LINKDOWN}] [THRASHTIMEOUT={NONE|1..86400}]`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

トランクグループの設定を変更する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名

SPEED: トランクポートの通信速度。トランクグループに参加したポートは、ここで指定した速度のオートネゴシエーション（AUTONEGOTIATE）となる

THRASHACTION: 該当トランクグループでMACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）を検出した場合の動作。NONE（なにもしない）、LEARNDISABLE（トランクグループ内の全ポートでMACアドレスの学習を停止する）、PORTDISABLE（トランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、VLANDISABLE（スラッシングが発生したVLANに対してのみトランクグループ内の全ポートをディセーブルにする）、LINKDOWN（トランクグループ内の全ポートを物理的にリンクダウンさせる）から選択する。これらの動作は、THRASHTIMEOUTパラメーターで指定した時間が経過すると終了する（通常のポート動作に戻る）。ただし、PORTDISABLE、LINKDOWNの場合は、ENABLE SWITCH PORTコマンドにより手動で動作を終了させられる。また、VLANDISABLEの場合は、ENABLE SWITCH PORT VLANコマンドにより手動で動作を終了させられる。デフォルトはLEARNDISABLE。

THRASHTIMEOUT: MACアドレススラッシング検出時の動作の持続時間（秒）。NONEは無期限を示す。THRASHACTIONパラメーターにLEARNDISABLEを指定している場合、本パラメーターをNONEに変更することはできない。また、本パラメーターをNONEに設定している状態で、THRASHACTIONパラメーターの値をLEARNDISABLEに変更した場合、本パラメーターの値は自動的に1に変更される。デフォルトは1秒。

備考・注意事項

THRASHACTIONパラメーターの値をVLANDISABLEに変更すると、トランクグループ内の全ポートで自動的にイングレスフィルタリング（SET SWITCH PORTコマンドのINFILTERINGパラメーター）が有効になる。また、VLANDISABLEからそれ以外に変更すると、イングレスフィルタリングが無効になる。

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
SET SWITCH THRASHLIMIT
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L