[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF [ASEXTERNAL={ON|OFF|NSSA}] [DEFROUTE={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO} [TYPE={1|2}] [METRIC=0..16777215]] [RIP={OFF|EXPORT|IMPORT|BOTH}] [ROUTERID=ipadd] [BGPIMPORT={ON|OFF}] [BGPLIMIT=1..4000] [BGPFILTER={NONE|300..399}] [AUTOCOST={ON|OFF}] [REFBANDWIDTH=10..10000] [STATICEXPORT={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO}] [PASSIVEINTERFACEDEFAULT={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO}]`

ipadd: IPアドレス

OSPFのグローバル設定パラメーターを変更する。

パラメーター

ASEXTERNAL: AS境界ルーター（ASBR）として動作させるかどうか。ONを指定した場合は、AS外部の経路情報をAS内に通知する（デフォルトではスタティック経路のみ。その他の経路をAS内に通知するには、別途明示的な設定が必要）。このとき、通常エリアにはタイプ5のLSAで、準スタブエリア（NSSA）にはタイプ7のLSAで通知する。NSSAを指定した場合は、準スタブエリア（NSSA）にだけタイプ7のLSAで通知する。デフォルトはOFF

DEFROUTE: デフォルトルート（0.0.0.0）のAS外部LSAを生成し、AS内に通知するかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはOFF

TYPE: デフォルトAS外部LSAのメトリックタイプ（1または2）。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつDEFROUTE=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトは2

METRIC: デフォルトAS外部LSAのメトリック。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつDEFROUTE=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトは1

RIP: RIPとOSPFの間でどのように情報をやりとりするかを指定する。EXPORTを指定した場合、OSPFの経路情報がRIPのルーティングテーブルに取り込まれる。IMPORTを指定した場合、RIPの経路情報がOSPFのルーティングテーブルに取り込まれる。BOTHを指定した場合は、OSPFとRIPで互いに情報を交換しあう。OFFを指定した場合は、RIPとOSPFのやりとりは行われない。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはOFF

ROUTERID: ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する。指定しなかった場合は、インターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

BGPIMPORT: BGP-4で学習した経路をOSPFのルーティングテーブルに取り込むかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはOFF。

BGPLIMIT: 取り込むBGP-4経路の最大数を指定する。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつBGPIMPORT=ONに設定している場合のみ有効。指定値に達した場合は、取り込み済みの経路が削除されて空きができるまで、BGP-4経路の取り込みが停止される。デフォルトは1000。

BGPFILTER: 取り込むBGP-4経路を取捨選択するために用いるプレフィックスフィルターの番号を指定する。フィルターの適用をやめるにはNONEを指定する。プレフィックスフィルターはADD IP FILTERコマンドで作成する（フィルター番号300〜399）。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつBGPIMPORT=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトはNONE。

AUTOCOST: OSPFインターフェースのコスト（メトリック）を実際のリンク速度に基づいて自動計算するかどうか。ONのときは、各インターフェースのリンク速度（VLANの場合はリンクアップしているメンバーポートの平均速度）とREFBANDWIDTHパラメーターの値に基づいてコストが自動的に計算される（REFBANDWIDTHパラメーターの説明を参照）。ただし、ADD IP INTERFACEコマンド、SET IP INTERFACEコマンドのOSPFMETRICパラメーターでメトリック値を明示的に指定している場合は、そちらが優先される。デフォルトはOFF。

REFBANDWIDTH: OSPFインターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準値。単位はMbps。AUTOCOST=ONのとき、OSPFインターフェースのコストは、REFBANDWIDTH（Mbps） / インターフェースのリンク速度（Mbps）となる。なお、VLANインターフェースのリンク速度は、リンクアップしているメンバーポートの平均値となる。デフォルトは1000。

STATICEXPORT: スタティック経路に対応するAS外部LSAを生成し、AS内に通知するかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはYES

PASSIVEINTERFACEDEFAULT: OSPFインターフェースの設定においてPASSIVEパラメーターを省略したときの同パラメーターのデフォルト値を指定する。本パラメーターに値を指定しているときは、ADD OSPF INTERFACEコマンド、SET OSPF INTERFACEコマンドでPASSIVEパラメーターを指定しないと、本パラメーターの値がデフォルト値として用いられる。本パラメーターが未指定のときは、PASSIVE=OFFがデフォルトとなる。デフォルトは未指定。

表 1：ASEXTERNAL、STATICEXPORT、RIP、BGPIMPORTパラメーターを変更したときのコマンド自動変換
変更対象パラメーター | 変更方向 | コマンド自動変換の詳細
ASEXTERNAL | OFF → ON/NSSA | ASEXTERNAL=ONはそのまま残る。さらに、STATICEXPORT=YESならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが追加される
STATICEXPORT | NO → YES | ASEXTERNAL=ON/NSSAならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが追加される
YES → NO | ASEXTERNAL=ON/NSSAならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが削除される
RIP | OFF/EXPORT → IMPORT/BOTH | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=RIPが追加される（RIP=BOTHに変更したときはSET OSPF RIP=EXPORTも残る）
IMPORT/BOTH → OFF/EXPORT | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=RIPが削除される（RIP=BOTHから変更したときはSET OSPF RIP=EXPORTも削除される）
BGPIMPORT | OFF → ON | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPが追加される
ON → OFF | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPが削除される
BGPLIMIT | BGPLIMIT=x | ADD/SET OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPのLIMITパラメーターもxに変更される

例

``■ ルーターIDとして「1.1.1.1」を設定する
`SET OSPF ROUTERID=1.1.1.1`

備考・注意事項

・仮想リンクを使用するときは、リンクの両エンドのルーターにルーターIDを設定しておくと設定がやりやすい。
・RIPおよびASEXTERNALパラメーターを変更すると、一時的にネットワークが不安定になるので注意。
・ASEXTERNALにONかNSSAを指定した場合、スタティック経路は自動的に取り込まれる（STATICEXPORTのデフォルト値がYESのため）。非OSPFインターフェースに接続されたネットワークの経路を取り込むには、ADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=INTERFACEを指定する。RIP経路を取り込むには、本コマンドのRIPパラメーターにIMPORTかBOTHを指定する（またはADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=RIPを指定する）。BGP-4経路を取り込むには、本コマンドのBGPIMPORTパラメーターにONを指定する（またはADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=BGPを指定する）。
・ASEXTERNAL、STATICEXPORT、RIP、BGPIMPORT、BGPLIMITの各パラメーターを変更・設定した場合、メモリー上ではADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドに自動変換されることがある（メモリー上の設定内容はSHOW CONFIGコマンドにDYNAMIC=OSPFを付けることで確認可能）。また、本コマンドでこれらのパラメーターを変更・設定した後、CREATE CONFIGコマンドを実行した場合も、同様な変換が行われた上で設定ファイルに書き出される。どのような変換が行われるかは別表を参照。
・PASSIVEINTERFACEDEFAULTパラメーターの変更は、新規に作成するOSPFインターフェースでなく、既存のOSPFインターフェース（PASSIVEパラメーターを指定していないもの）にも適用されるので注意。

関連コマンド

ADD IP FILTER
ADD OSPF REDISTRIBUTE
DISABLE OSPF DEBUG
DISABLE OSPF LOG
ENABLE OSPF DEBUG
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L