[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SHOW STP[={stpname|ALL}] [SUMMARY]`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメインの設定情報を表示する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。省略時およびALL指定時はすべてのSTPドメインの情報が表示される。

SUMMARY: STPドメインの情報を簡潔に一覧表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show stp

     STP Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name .................. default
     Mode .................. Standard
     RSTP Type ............. (n/a)
     VLAN members .......... default (1)
                             white (10)
                             orange (20)
                             beige (30)
                             uplink (1000)
     Status ................ ON
     Number of Ports ....... 24
       Number Enabled ...... 24
       Number Disabled ..... 0
     Bridge Identifier ..... 32768 : 00-90-99-40-4f-00
     Bridge Priority ....... 32768
     Designated Root ....... 32768 : 00-90-99-40-4f-00
     Root Port ............. (n/a)
     Root Path Cost ........ 0
     Max Age ............... 20
     Hello Time ............ 2
     Forward Delay ......... 15
     Switch Max Age ........ 20
     Switch Hello Time ..... 2
     Switch Forward Delay .. 15
     Hold Time ............. 1
     TC .................... False
     TC Detected ........... False
     Number of TC .......... 1
     Time since last TC .... 126

    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show stp

     STP Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name .................. default
     Mode .................. Rapid
     RSTP Type ............. Normal
     VLAN members .......... default (1)
                             alpha (10)
                             beta (20)
     Status ................ ON
     Number of Ports ....... 16
       Number Enabled ...... 16
       Number Disabled ..... 0
     Bridge Identifier ..... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
     Bridge Priority ....... 32768
     Root Bridge ........... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
     Designated Bridge ..... 32768 : 00-00-cd-08-17-0c
     Root Port ............. (n/a)
     Root Path Cost ........ 0
     Max Age ............... 20
     Hello Time ............ 2
     Forward Delay ......... 15
     Switch Max Age ........ 20
     Switch Hello Time ..... 2
     Switch Forward Delay .. 15
     Transmission Limit .... 3
     Number of TC .......... 1
     Time since last TC .... 112

    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show stp summary

     STP Name          Mode       Ports Enabled   Ports Disabled   Bridge Role
    ---------------------------------------------------------------------------
     default           Standard              24                0   Root Bridge
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | STPドメイン名
Mode | STPの動作モード。Standard（802.1d）かRapid（802.1w）
RSTP Type | Rapid STPの動作モード。NormalかSTP Compatible
VLAN members | 所属VLAN。かっこ内はVLAN ID
Status | STPドメインの状態。ONかOFF
Number of Ports | STPドメインに所属しているポートの総数
Number Enabled | イネーブル状態のポート数
Number Disabled | ディセーブル状態のポート数
Bridge Identifier | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティーとMACアドレスで構成される
Bridge Priority | ブリッジプライオリティー
Designated Root | ルートブリッジのブリッジ識別子。Standardモードのときだけ表示される
Root Bridge | ルートブリッジのブリッジ識別子。Rapidモードのときだけ表示される
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子。Rapidモードのときだけ表示される
Root Port | ルートポートの番号。ルートブリッジのときは(n/a)と表示される
Root Path Cost | ルートパスコスト。ルートブリッジまでのパスコスト
Max Age | 最大エージタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Hello Time | ハロータイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Forward Delay | フォワードディレイタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Switch Max Age | 本機の最大エージタイム設定値（SET STPコマンドのMAXAGEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Switch Hello Time | 本機のハロータイム設定値（SET STPコマンドのHELLOTIMEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Switch Forward Delay | 本機のフォワードディレイタイム設定値（SET STPコマンドのFORWARDDELAYパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Hold Time | ルートブリッジがConfiguration BPDUを送信するときの最小送信間隔（秒）。この値は標準規格で規定されており、1秒固定に設定されている。Standardモードのときだけ表示される。
Transmission Limit | ハロータイムの間に送信可能なBPDUの数。この値は標準規格で規定されており、3で固定に設定されている。Rapidモードのときだけ表示される
TC | ルートブリッジのときは、TCビットを付けたBPDUを送信している時にTrue、その他の場合はFalse。ルートブリッジでないときは、TCビットを付けたBPDUを受信している時にTrue、その他の場合はFalseとなる。Standardモードのときだけ表示される
TC Detected | ルートブリッジのときは、TCNを送信または受信してTCビットを付けたBPDUを送信している時にTrue、その他の場合はFalse。ルートブリッジでないときは、TCNを送信した時にTrue、その他の場合はFalseとなる。Standardモードのときだけ表示される
Number of TC | Topology Changeが発生した回数
Time since last TC | 最後にTopology Changeが発生してから経過した時間

表 2：SUMMARYオプション指定時
STP Name | STPドメイン名
Mode | STPの動作モード。Standard（802.1d）かRapid（802.1w）
Ports Enabled | イネーブル状態のポート数
Ports Disabled | ディセーブル状態のポート数
Bridge Role | STPドメインにおける役割。None、Designated、Rootのいずれか

関連コマンド

CREATE STP
DESTROY STP
DISABLE STP
ENABLE STP
SET STP
SHOW STP COUNTER
SHOW STP PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L