[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH HWFILTER

カテゴリー：スイッチング / ハードウェアパケットフィルター

`SHOW SWITCH HWFILTER[=filter-list]`

filter-list: フィルター番号（1〜1024。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

ハードウェアパケットフィルターの情報を表示する。
クラシファイアの設定はSHOW CLASSIFIERコマンドで確認できる。

パラメーター

HWFILTER: フィルター番号。省略時はすべてのフィルターの情報が簡潔に表示される

入力・出力・画面例

    Manager > show switch hwfilter

    Switch Hardware Filter Summary Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    Number of Filters ..... 2
    Status ................. ENABLED

    Filter ................. 1
      Classifier ........... 1

    Filter ................. 2
      Classifier ........... 2

    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show switch hwfilter=2

    Switch Hardware Filter Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    Filter ................. 2
      Classifier ........... 2
      Action ............... DISCARD

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1：HWFILTER無指定時
Number of Filters | 定義されているフィルターの数
Status | ハードウェアパケットフィルターの状態。常にENABLED
Filter | フィルター番号
Classifier | クラシファイア（汎用パケットフィルター）番号

表 2：HWFILTER指定時
Filter | フィルター番号
Classifier | クラシファイア（汎用パケットフィルター）番号
Action | アクション。FORWARD、DISCARD、SETL2QOSのいずれか
Priority | マッチしたパケットにセットする802.1pユーザープライオリティー値。Actionが「SETL2QOS」のときだけ表示される
TC(queue) | マッチしたパケットを格納するキュー。Actionが「SETL2QOS」のときだけ表示される
BW class | 未サポート

関連コマンド

ADD SWITCH HWFILTER
SHOW CLASSIFIER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L