[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VLAN PORT

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`DELETE VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL}
DELETE VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} SUBNET={ipadd|ALL}
DELETE VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} PROTOCOL={protocoltype|index-list|ALL}`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
ipadd: IPアドレス
protocoltype: L3プロトコル番号（16進数。「0x」を前置すること）
index-list: インデックス番号（0〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLANからポートを削除する。または、ポートとプロトコル、ポートとIPサブネットの関連付けを削除する。
VLANとPORTパラメーターだけを指定した場合は、指定したVLANのポートVLANメンバーから指定ポートを削除する。
VLAN、PORTパラメーターに加え、SUBNET、PROTOCOLのいずれかを指定した場合は、それぞれ指定VLANのサブネットVLANメンバー、プロトコルVLANメンバーから指定ポートを削除する。
VLAN default以外のVLANからタグなし設定のみのポートを削除すると、そのポートはVLAN defaultのタグなしポートに戻る。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。VLAN defaultにのみ所属しているポートをVLAN defaultから削除することはできない。

PORT: 削除するポートの一覧。ALLを指定した場合は、該当VLANの所属ポートがすべて削除される。

SUBNET: サブネットアドレス。サブネットVLANからポートを削除するときに指定する。PROTOCOLパラメーターとは同時に指定できない。

PROTOCOL: プロトコル。プロトコルVLANからポートを削除するときに指定する。プロトコルは、定義済みのプロトコル名（ADD VLAN PROTOCOLコマンドの表を参照）か、16進表記（「0x」を前置すること）のプロトコル番号で指定する。あるいは、SHOW VLANコマンドで表示されるインデックス番号（複数指定可）で指定することもできる。SUBNETパラメーターとは同時に指定できない。

例

``■ VLAN orangeからポート2を削除する。
`DELETE VLAN=orange PORT=2
` ■ VLAN net10のサブネットVLANメンバー（所属サブネット 192.168.10.0/24）からポート1〜4を削除する。
`DELETE VLAN=net10 PORT=1-4 SUBNET=192.168.10.0
` ■ VLAN nwのプロトコルVLANメンバー（所属プロトコル IPX 802.2）からポート3と5を削除する。
`DELETE VLAN=nw PORT=3,5 PROTOCOL="IPX 802.2"`

備考・注意事項

PORTパラメーターにトランクグループを指定する場合は、該当グループに所属するすべてのポートを同時に指定すること。
マルチプルVLAN（Private VLAN）のアップリンクポートは、プライベートポートを削除してからでないと削除できない。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
ADD VLAN SUBNET
DELETE VLAN PROTOCOL
DELETE VLAN SUBNET
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L