[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# stack renumber

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack <1-8> renumber <1-8>`

指定したスタックメンバーのIDを変更する。
初期状態（明示的にスタックIDが設定されていない状態）では、すべてのメンバーが起動時にID=1を使おうとするが、マスターが選出されるとマスターがID=1となり、マスターのスタックポート1に接続されているメンバーがID=2となる。

### パラメーター

`<1-8>` | ID変更対象のスタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`renumber <1-8>` | 変更後のスタックメンバーID

### 使用例

■ ID=1のメンバーをID=2に変更する。

    awplus(config)# stack 1 renumber 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 運用ネットワークの稼働中には本コマンドを実行しないこと。スタックメンバーIDを変更すると、VCSグループ内のポート番号も変更されるため、既存設定が正しく動作しなくなる可能性が高い。本コマンドは、VCSの初期設定時やメンテナンス時など、運用ネットワークが停止しているときにだけ使用すること。
■ 本コマンドでスタックメンバーIDを変更しても、該当メンバーを再起動するまで設定は有効にならない。
■ スタックメンバーIDの情報は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ いったんシステムファイルに保存されたスタックメンバーIDは、マスターのIDと重複しないかぎり自動的に変更されることはない。マスターのIDと重複している場合は、空いているIDの中から一番小さいものを選択して自動的に付け替える（このとき再起動する）。
■ 本製品のVCSグループを構成するスタックメンバーは4台までとなっているが、1～8の任意のスタックIDを設定できる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack renumber（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S