[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth timeout connect-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout connect-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout connect-timeout`

対象スイッチポートにおいて、Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証情報を削除するまでの時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
セッションキープ（auth-web-server session-keepコマンド）や2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を使用する場合は、初期値よりも長めに設定することを推奨する。

### パラメーター

`<1-65535>` | Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証状態を削除するまでの時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象スイッチポートでポート認証機能を有効にしておく必要がある（auth-mac enableコマンド、auth-web enableコマンド、dot1x port-controlコマンド）。
■ Web認証、ダイナミックvlan使用時、またはWeb認証とdynamic vlan、auth-fail vlan使用時は、auth timeout connect-timeoutコマンドを使用し、デフォルトの30秒より長い時間を設定すること（例：auth timeout connect-timeout 120）。その結果、認証失敗回数がリセットされてしまうため、認証に既定回数分失敗してもAuth-fail vlanへ移動できない。これらの挙動自体は仕様となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S