[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# fib cache-remote-host

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`(config)# [no] fib cache-remote-host`

ハードウェアルートテーブルに登録されていないリモートネットワーク内のホスト宛てのIPパケットをハードウェアスイッチングできるよう設定する。
no形式で実行した場合は本機能を無効にする。
初期設定は、無効。
無効の場合は、該当パケットはつねにソフトウェアルーティングされる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- fib cache-remote-host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S