[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show atmf backup area

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf backup area [AREANAME [NODENAME]] [logs]`

マスターノードの、AMFバックアップステータス情報を表示する。

### パラメーター

`AREANAME` | AMFエリア名
`NODENAME` | AMFノード名。バックアップエリアとバックアップノードのステータス情報を、指定して表示するときの必須パラメーター
`logs` | バックアップエリアのログ情報を表示させたいときに指定する

### 使用例

■ AMFバックアップエリアに関する情報を表示する。

    SBx81# show atmf backup area ↓

    Area Backup ........... Enabled
    Scheduled Backup ...... Enabled
      Schedule ............ 12 per day starting at 14:30
      Next Backup Time .... 24 Oct 2014 02:30
    Backup Bandwidth ...... Unlimited
    Backup Media .......... FILE SERVER 1 (Total 128886.5MB, Free 32731.1MB)
    Server Config .........
     * 1 .................. Configured   (Mounted, Active)
        Host .............. 10.37.74.1
        Username .......... root
        Path .............. /tftpboot/backups_from_highlander_test
        Port .............. -
       2 .................. Configured   (Unmounted)
        Host .............. 10.37.142.1
        Username .......... root
        Path .............. -
        Port .............. -
    Current Action ........ Idle
      Started ............. -
      Current Node ........ -
    Backup Redundancy ..... Enabled
      Local media ......... USB (Total 3878.0MB, Free 2771.0MB)
      State ............... Active

    Area Name         Node Name           Id   Date          Time       Status
    --------------------------------------------------------------------------------
    area1              SBx81               1    24 Oct 2014   00:50:55   Good
                                          USB   24 Oct 2014   00:50:55   Good
    area2              x908a               1    24 Oct 2014   00:50:55   Good
                                          USB   24 Oct 2014   00:50:55   Good
    area3              x908b               1    24 Oct 2014   00:51:17   Good
                                          USB   24 Oct 2014   00:51:17   Good

表 1
Area Backup | AMFエリアマスターの有効・無効。EnabledかDisabled
Scheduled Backup | 自動バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Schedule | 自動バックアップのスケジュール。「X per day starting at HH:MM」は「HH:MM」がバックアップ基準時刻、「X」がバックアップ頻度を表し、「HH:MM を開始点とする 24 時間（1日）に X 回バックアップを実行する」の意味となる
Next Backup Time | 次回のバックアップ日時
Backup Bandwidth | バックアップデータの転送に使用する最大帯域（Kbyte/sec）。無制限時はUnlimitedと表示される
Backup Media | 使用中のバックアップ先の種類（USB、SDまたはFILE SERVER）、総容量（Total）と空き容量（Free）。バックアップメディアが装着されておらず、バックアップ先サーバーも未設定のときは、NONEと表示される。また、USB、SDの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
Server Config | バックアップ先サーバーが設定されているとき、このセクションにはサーバー間の同期状態と各サーバーの設定内容が表示される
1または2 | バックアップ先サーバーごとの設定状態。数字はサーバーのID。「*」は該当サーバーが「メイン」サーバーであることを示す。状態はConfigured（設定済み）、Unconfigured（未設定）のいずれか。以降の項目（HostからPortまで）はConfiguredのときだけ表示される
Host | バックアップ先サーバーのIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名
Username | バックアップ先サーバーにログインするためのユーザー名
Path | バックアップデータの格納先ディレクトリーパス。未指定時は「-」（その場合、Usernameで指定したユーザーのホームディレクトリーが使われる）
Port | バックアップ先サーバーのSSHサーバーポート。未指定時は「-」（その場合、SSHの標準ポートである22/tcpが使われる）
Current Action | 現在実行中のバックアップ処理。Idle（何もしていない）、Starting（開始処理中）、Doing（実行中）、Stopping（停止処理中）の各アクションと、manual backup（手動バックアップ）、scheduled backupのバックアップ種別の組み合わせで表示される
Started | バックアップ実行中の場合、開始日時が表示される
Current Node | バックアップ実行中の場合、現在バックアップ中のノード名が表示される
Backup Redundancy | 冗長バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Local media | 使用中の冗長バックアップ先の種類（USBメモリー・SD/SDHCカード）、総容量（Total）と空き容量（Free）。冗長バックアップメディアが装着されておらず、バックアップ先サーバーも未設定のときは、NONEと表示される。また、USBメモリー・SD/SDHCカードの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
State | 使用中の冗長バックアップ外部メディアのステータス。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、コントローラーでのみ有効。

### 関連コマンド

atmf backup area-masters enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup area-masters now（特権EXECモード）
atmf recover（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S