[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# access-group insert-before

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`(config-if)# access-group NEWLIST insert-before EXISTINGLIST`

指定した既存アクセスリストの前にハードウェアアクセスリストを挿入する。

### パラメーター

`NEWLIST` | 挿入するハードウェアアクセスリスト。次のいずれかの形式で指定する
| `<3000-3699>` | 挿入するハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | 挿入するハードウェアMACアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 挿入するハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）
`EXISTINGLIST` | 既存のハードウェアアクセスリスト。次のいずれかの形式で指定する
| `<3000-3699>` | 既存のハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | 既存のハードウェアMACアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 既存のハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

### 使用例

■ アクセスリストACL-1、ACL-2、ACL-3の順に追加後、ACL-2の前にACL-4を追加する。

    awplus(config-if)# access-group ACL-1 ↓
    awplus(config-if)# access-group ACL-2 ↓
    awplus(config-if)# access-group ACL-3 ↓
    awplus(config-if)# access-group ACL-4 insert-before ACL-2 ↓
    awplus# show running-config ↓
     .
     .
     .
    access-group ACL-1
    access-group ACL-4
    access-group ACL-2
    access-group ACL-3

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- access-group insert-before（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-group（インターフェースモード）
access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 traffic-filter insert-before（インターフェースモード）
ipv6 traffic-filter（インターフェースモード）
service-policy input（インターフェースモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show interface access-group（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S