[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Stack member 1:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: x310-50FT
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       3708       3000        -       Ok
    2   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.807      1.612      1.975     Ok
    3   Voltage: 1.0V (Volts)                 0.993      0.891      1.090     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.325      3.028      3.545     Ok
    5   Voltage: 5.0V (Volts)                 4.987      4.477      5.498     Ok
    6   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.184      1.046      1.292     Ok
    7   Temp: CPU (Degrees C)                    39        -11         60     Ok
    8   Temp: System (Degrees C)                 50        -11         60     Ok

    Stack member 2:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: x310-50FP
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       6775       3000        -       Ok
    2   Fan: Fan 2 (Rpm)                       6878       3000        -       Ok
    3   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.795      1.617      1.978     Ok
    4   Voltage: 1.0V (Volts)                 0.987      0.896      1.099     Ok
    5   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.317      3.028      3.545     Ok
    6   Voltage: 5.0V (Volts)                 5.079      4.477      5.498     Ok
    7   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.189      1.072      1.318     Ok
    8   Temp: PSU (Degrees C)                    36        -11         60     Ok
    9   Temp: CPU (Degrees C)                    35        -11         60     Ok
    10  Temp: System (Degrees C)                 41        -11         60     Ok

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S