[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip igmp flood specific-query

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config)# [no] ip igmp flood specific-query`

IGMPおよびIGMP SnoopingのQuerier機能（ip igmpコマンド、および、ip igmp snooping querierコマンド）において、Group-Specific Membership Queryを同一VLAN内にフラッディングするか、該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信するかを設定する。
通常形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをフラッディングする。
no形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをメンバーが存在するポートにだけ送信する。
初期設定ではフラッディングする。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp flood specific-query（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S