[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip pim dense-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim dense-mode [passive]`

（PIM-DM）対象インターフェースでPIM-DMを有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-DMを無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-DMを使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-DMを有効化または無効化するときは、IGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

### パラメーター

`passive` | 対象インターフェースをPIM-DMのパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

### 使用例

■ vlan10、vlan20の両インターフェースでPIM-DMによるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-DMの設定時には、IGMP Querierの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip pim dense-mode ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェースでPIM-DMを有効化または無効化するときは、必ずIGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。
■ PIM-DM使用時は、IGMP Snoopingを無効にしないこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim dense-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S