[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth two-step enable

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth two-step enable`

対象スイッチポートで2ステップ認証を有効化する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証を無効化する。
初期状態は無効。
2ステップ認証を有効にしたポートでは、SupplicantがMACベース認証/802.1X認証/Web認証のうち2つの認証方式を連続してパスしたときに初めて通信が許可される。

- MACベース認証 ○ → 802.1X認証 ○
- MACベース認証 ○ → Web認証 ○
- 802.1X認証 ○ → Web認証 ○

2ステップ認証では、1つ目か2つ目の方式で失敗するとただちに認証プロセス終了となるため、3方式併用時は必ずMACベース認証をパスする必要がある。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth two-step enableコマンドと同じです。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth two-step enable（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth two-step enable（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S