[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 mld snooping querier

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping querier`

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでMLD Snoopingを使用するためのMLD Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snooping用のQuerier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのMLD Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのMLD QueryをOther Querier Present Interval（ipv6 mld querier-timeoutコマンド）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

### 注意・補足事項

■ MLD Snooping用Querier機能は1つのVLANインターフェースでしか使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping querier（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S