[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1500>`

`(config-if)# no mtu`

対象IPインターフェースから送信可能な本体発IPパケットとルーティングパケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPパケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1500>` | 送信可能なIPパケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPインターフェース（VLANインターフェース）でのみ有効。
■ 本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。スイッチングパケットの最大サイズはmruコマンドで変更する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mru（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S