### L2スイッチング

#### 一般設定

show platform（特権EXECモード）

#### バーチャルLAN

private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier interface group（非特権EXECモード）
show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan trunk promiscuous（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan trunk secondary（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
switchport voice dscp（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）
vlan classifier activate（インターフェースモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）
vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）

#### UDLD

show udld（特権EXECモード）
show udld neighbors（特権EXECモード）
show udld port（特権EXECモード）
udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
udld enable（グローバルコンフィグモード）
udld port（インターフェースモード）
udld port aggressive-mode（インターフェースモード）
udld port disable（インターフェースモード）
udld reset（特権EXECモード）
udld time disable-period（グローバルコンフィグモード）
udld time message-interval（グローバルコンフィグモード）

#### イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

cc ma-name interval（イーサネットCFMモード）
cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear all（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）
clear fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear mep counter（特権EXECモード）
clear reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
ethernet cfm domain-name（グローバルコンフィグモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm details（特権EXECモード）
show ethernet cfm domain（特権EXECモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）

#### スパニングツリープロトコル

clear spanning-tree detected protocols（特権EXECモード）
instance priority（MSTモード）
instance vlan（MSTモード）
region（MSTモード）
revision（MSTモード）
show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree brief（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
show spanning-tree statistics（特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree bpdu（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree cisco-interoperability（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree force-version（インターフェースモード）
spanning-tree forward-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree guard root（インターフェースモード）
spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree link-type（インターフェースモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree max-hops（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst configuration（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）
spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree priority（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree priority（インターフェースモード）

#### イーサネットリングプロテクション（EPSR）

epsr（EPSRモード）
epsr configuration（グローバルコンフィグモード）
epsr datavlan（EPSRモード）
epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr priority（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr topology-change g8032（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）
show epsr config-check（非特権EXECモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

#### G.8032（ERPS）

cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
clear g8032 erp-instance（特権EXECモード）
clear g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
data-traffic（G.8032スイッチモード）
enable（G.8032プロファイルモード）
erp-instance（G.8032スイッチモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
g8032 forced-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 manual-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）
g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
level（G.8032スイッチモード）
physical-ring（G.8032スイッチモード）
profile name（G.8032スイッチモード）
raps-channel（G.8032スイッチモード）
rpl role（G.8032スイッチモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）
show g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
show g8032 physical-ring（特権EXECモード）
show g8032 profile（特権EXECモード）
sub-ring（G.8032スイッチモード）
timer（G.8032プロファイルモード）
topology-change g8032（G.8032スイッチモード）
trap（G.8032スイッチモード）

#### フォワーディングデータベース

clear mac address-table（特権EXECモード）
mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）
mac address-table ageing-time（グローバルコンフィグモード）
mac address-table logging（グローバルコンフィグモード）
mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show mac address-table（非特権EXECモード）

#### DHCP Snooping

arp security（インターフェースモード）
arp security violation（インターフェースモード）
clear arp security statistics（特権EXECモード）
clear ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
clear ip dhcp snooping statistics（特権EXECモード）
ip dhcp snooping（インターフェースモード）
ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet（インターフェースモード）
ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip dhcp snooping database（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping delete-by-client（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping delete-by-linkdown（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
ip dhcp snooping trust（インターフェースモード）
ip dhcp snooping verify mac-address（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
ip source binding（グローバルコンフィグモード）
service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security interface（非特権EXECモード）
show arp security statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping acl（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping agent-option（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）
show ip source binding（非特権EXECモード）