[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# vty ipv6 access-class

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# vty ipv6 access-class WORD`

`(config)# no vty ipv6 access-class`

IPv6による製品へのリモートアクセス（Telnet/SSH）を標準IPv6アクセスリストで制御するマネージメントACL（アクセスコントロールリスト）の設定。
no形式で実行した場合は、マネージメントACLを解除する。

### パラメーター

`WORD` | マネージメントACLとして指定する標準IPv6アクセスリスト名。

### 使用例

■ IPv6用のマネージメントACLとして、標準IPv6アクセスリスト「access-ctrl」を指定する。

    awplus(config)# vty ipv6 access-class access-ctrl  ↓

■ マネージメントACLを解除する。

    awplus(config)# no vty ipv6 access-class ↓

### 注意・補足事項

■ マネージメントACLの設定変更は、新規のTelnet/SSHセッションから適用される。本コマンドを実行したり、本コマンドで指定したアクセスリストの内容を変更したりしても、すでに確立しているTelnet/SSHセッションには影響しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
show running-config（特権EXECモード）
vty access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S