[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf topology-gui enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf topology-gui enable`

AT-Vista Manager（弊社別売ソフトウェア製品）との連携機能を有効化する。
no形式で実行した場合は連携機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ AT-Vista Managerとの連携機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf topology-gui enable ↓

■ AT-Vista Managerとの連携機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf topology-gui enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコントローラー、マスターでのみ有効。
■ AT-Vista Managerとの連携機能を使用するには、Webサーバー機能（service http）を有効にしておく必要がある。AMFコントローラー、AMFマスター機能をサポートしている製品のうち、AT-AR4050SとAMF CloudではWebサーバー機能が初期設定で無効なため、AT-AR4050S、AMF CloudでAT-Vista Manager連携機能を使用する場合は、service httpコマンドでWebサーバー機能を有効化すること。また、それ以外の製品でAT-Vista Manager連携機能を使う場合も、Webサーバー機能を無効化しないように注意すること。
■ 本コマンドは、AMFマスターに向けたコマンドであり、AMFコントローラーでは本コマンドの有効・無効にかかわらず、つねに連携機能が動作する。また、atmf controllerコマンドによって連携機能が有効となった場合、コンフィグ上に本コマンドは表示されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf topology-gui enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf enable（グローバルコンフィグモード）
log event-host atmf-topology-event（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S