[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip pim neighbor-filter

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim neighbor-filter {LISTNUM|LISTNAME}`

（PIM-SM/PIM-DM）対象PIMインターフェースに標準IPアクセスリストを適用し、特定PIMルーター（ネイバー）との間で隣接関係を形成しないよう設定する（PIMネイバーフィルターの設定）。
no形式で実行した場合はPIMネイバーフィルターの設定を削除する。
本コマンドは、すでに隣接関係確立済みのPIMルーターに対しても効果を持つ。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。隣接関係の形成を許可するPIMルーターのアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `<1-99>`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### 使用例

■ 各PIMインターフェースにおいて、PIMルーター172.16.10.2、172.16.20.2、172.16.30.2とだけ隣接関係の形成を許可する。

    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.10.2/32 ↓
    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.20.2/32 ↓
    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.30.2/32 ↓
    awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan30 ↓
    awplus(config-if)# ip pim neighbor-filter trustedNeighbors ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim dense-mode neighbor（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode neighbor（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S