[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# mep crosscheck

モード: イーサネットCFMモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid <1-8191> ma-name NAME [mac HHHH.HHHH.HHHH]`

`(config-ether-cfm)# no mep crosscheck mpid <1-8191> ma-name NAME`

リモートMEPインスタンスを作成し、パラメーターを設定する。

### パラメーター

`mpid <1-8191>` | リモートMEP IDを指定する。同一MA内では各MEP（ローカル、リモート）に一意の値を指定すること
`ma-name NAME` | MAインスタンス名
`mac HHHH.HHHH.HHHH` | リモートMEPインスタンスのMACアドレス

### 使用例

    awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 21 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-ether-cfm)# no mep crosscheck mpid 21 ma-name MA-INST2-1 ↓

### コマンドツリー

    ethernet cfm domain-name (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mep crosscheck（イーサネットCFMモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S