[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# write memory

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# write memory`

ランタイムメモリー上にある現在の設定内容（ランニングコンフィグ）を起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）として保存する。
write fileコマンド、および、copyコマンドを `copy running-config startup-config` の書式で実行するのと同じ。

### 使用例

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

### 注意・補足事項

■ 単に「write」としても実行できる。
■ 本コマンドは、boot config-fileコマンドで設定した実体ファイルに対して作用する。boot config-fileコマンドで実体ファイルを指定していない場合は、初期設定の実体ファイル「flash:/default.cfg」に対して作用する。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）
show startup-config（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）
write file（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S