[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# epsr trap

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# [no] epsr NAME trap`

EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は、トラップを送信しないよう設定する。
初期状態では送信するよう設定されている。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」の状態が変化してもSNMPトラップを送信しないよう設定する。

    awplus(config-epsr)# no epsr Test trap ↓

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr trap（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S