[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show loop-protection

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show loop-protection [interface IFRANGE] [counters]`

LDF検出機能の設定、状態、統計カウンターなどを表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる
`counters` | 統計カウンターを表示させたいときに指定する

### 使用例

■ LDF検出機能の設定、状態を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.3 ↓

    LDF Interval:       10
    LDF Rx Window:       3
    Fast Block:   Enabled
                                                            Timeout
      Int           Enabled  Action     Status    Timeout   Remain   Rx port
      --------------------------------------------------------------------------
      port1.0.1     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      port1.0.2     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      port1.0.3     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      ...

■ ポート1.0.1～1.0.6のLDF検出機能の統計を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.6 counters ↓

    Switch Loop Detection Counter

      Interface     Tx         Rx        Rx Invalid     Last LDF Rx
      -------------------------------------------------------------------------
      port1.0.1
          vlan1     309        0         0              -
      port1.0.2
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.3
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.4
          vlan1     0          0         0              -
      port1.0.5
          vlan1     147        20        0              Mon Feb 20 14:10:04 2012
      port1.0.6
          vlan1     20         20        0              Mon Feb 20 14:10:05 2012

### 関連コマンド

clear loop-protection counters（特権EXECモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S