[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# snmp trap link-status trap-delay

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# snmp trap link-status trap-delay <0-60>`

`(config-if)# [no] snmp trap link-status trap-delay`

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、生成されるSNMPのリンクステータス通知メッセージ（標準MIBのlinkUp、linkDownトラップ、または、プライベートMIBのatLinkUp、atLinkDownトラップ）を送信するまでの時間を設定する。
no形式で指定した場合は、即座にメッセージを送信する。

### パラメーター

`<0-60>` | SNMPのリンクステータス通知メッセージを送信するまでの時間。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status trap-delay 20 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）
snmp trap link-status（インターフェースモード）
snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S