[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show openflow flows

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`# show openflow flows`

当該スイッチが現在使用中の（または直近で使用していた）内部エントリーを表示する。

### 使用例

■ スイッチが現在使用中の内部エントリーを表示する。

    awplus# show openflow flows ↓

    recirc_id(0),in_port(4),eth(src=00:23:45:67:89:ab,dst=00:de:f0:12:34:56),eth_type(0x0800),ipv4(frag=no), packets:2, bytes:692, used:2.436s, actions:1
    recirc_id(0),in_port(1),eth(src=00:23:45:67:89:ab/00:01:00:00:00:00,dst=00:de:f0:12:34:56),eth_type(0x0800),ipv4(frag=no), packets:2, bytes:692, used:2.435s, actions:4
    recirc_id(0),in_port(1),eth(src=00:23:45:67:89:ab/00:01:00:00:00:00,dst=00:de:f0:12:34:56),eth_type(0x0806), packets:0, bytes:0, used:never, actions:4
    recirc_id(0),in_port(4),eth(src=00:23:45:67:89:ab,dst=00:de:f0:12:34:56),eth_type(0x0806), packets:0, bytes:0, used:never, actions:1

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

show openflow rules（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S