[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node identity

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME identity {mac-address HHHH.HHHH.HHHH | serial-number SERIAL} prefix A.B.C.D/M`

`# no atmf provision node NODENAME identity`

指定した名前の事前設定ノードに、DHCPサーバー/DNSサーバーを利用した単独でのオートリカバリー用の識別情報（ネクストホップルーターのMACアドレスまたはシリアル番号）を関連付ける。
no形式で実行した場合は該当事前設定ノードから識別情報を削除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない
`mac-address HHHH.HHHH.HHHH` | 該当ノードが仮想リンクの通信を行うときに使用するネクストホップルーターのMACアドレス
`serial-number SERIAL` | 該当ノードのシリアル番号
`prefix A.B.C.D/M` | 該当ノードにおいて、仮想リンクの始点IPアドレスが所属するサブネット。DHCP/DNSによるオートリカバリーの実行時、AMFマスターはこの範囲内からのみ該当ノードのオートリカバリー要求を受け入れる

### 使用例

■ 事前設定ノード「Node4」の識別情報をネクストホップルーターのMACアドレスで登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.48.0/24の範囲内とする。

    awplus# atmf provision node Node4 identity mac-address 0000.1122.3344 prefix 192.168.48.0/24 ↓

■ 事前設定ノード「Node5」の識別情報を機器のシリアル番号で登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.50.0/24の範囲内とする。

    awplus# atmf provision node Node5 identity serial-number A12345G123456789 prefix 192.168.50.0/24 ↓

### 関連コマンド

atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S