[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth radius send nas-identifier

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth radius send nas-identifier [LINE|vlan-id]`

`(config)# no auth radius send nas-identifier`

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにNAS(Network Access Server)-Identifier属性を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はNAS-Identifier属性の通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットにNAS-Identifier属性が通知される。
NAS-Identifier属性には、任意の文字列もしくはSupplicantの接続されているポートのVLAN IDがセットできる。
NAS-Identifier属性は、特定のRADIUSサーバーを使ってMAC認証を行うときにだけ必要となる。その場合、同属性にはVLAN IDをセットする必要がある。

### パラメーター

`LINE` | RADIUSサーバーに通知するNAS-Identifier属性に任意の文字列をセットする。1～253文字まで指定可能。
`vlan-id` | RADIUSサーバーに通知するNAS-Identifier属性にVLAN IDをセットする。

### 使用例

■ RADIUSサーバーに通知するNAS-Identifier属性に「NASID100」をセットする。

    awplus(config)# auth radius send nas-identifier NASID100 ↓

■ RADIUSサーバーに通知するNAS-Identifier属性にVLAN IDをセットする。

    awplus(config)# auth radius send nas-identifier vlan-id ↓

■ NAS-Identifier属性の通知を停止するように設定する。

    awplus(config)# no auth radius send nas-identifier ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth radius send nas-identifier（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth radius send service-type（グローバルコンフィグモード）
auth radius send vlan-id（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S